200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

T [K] κ [W/m/K]

Zirconium Thermal Conductivity (best fit, std. dev. 5 to 9.5%)