297.2 297.4 297.6 297.8 298 298.2 298.4 298.6 298.8 299 299.2 8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

T [K] κ [W/m/K] press and sintered ZrC (10.606-7.644C), electrical resistivity = 100.0E-6 to 166.2E-6 ohm.cm